**01 YCoCg**

**What:**

**Why:**

**How:**

**YCoCg空间三个通道含义？**

亮度值（表示为Y），色度绿色（Cg）和色度橙色（Co）。

**三个通道的取值范围？**

Y的取值范围为0到1，Cg和Cg的取值范围为-0.5到0.5。